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Вступ. В порівнянні з великою рогатою худобою вівці максимально використовують різноманітні види кормів. Тварини не вибагливі до умов мікроклімату. Протипоказані для їх утримання умови з підвищеною вологістю повітря і заболочені пасовища. Вівці забезпечують достатню оплату корму і використовують для живлення рослини, що практично не поїдаються іншими видами сільськогосподарських тварин. Будівельні елементи приміщень та споруд передбачених загальними нормами технологічного проектування для овець не мають великої складності. Окрім доїння, яке в нашому регіоні не запроваджено. Необхідна лише організація часткової чи повної стрижки і профілактичного купання.
Аналіз літературних джерел Вівчарство загалом розвивається вже упродовж 10 тис. років, а тонкорунне — 5 тис. років. (1).  Останнім часом за даними Туринського В. М., Сокол О. І. формуються напрями зростання ефективності галузі вівчарства. Вівці за своєю природою тварини досить не вибагливі до обладнання приміщень, забезпечення кормовими засобами і створення температурних умов утримання навіть для новонароджених ягнят. 
Постановка проблеми. Актуальність Епізоотична ситуація, що останнім часом склалася у тваринництві вимагає нових підходів до елементів галузі.  Губчаста енцефалопатія великої рогатої худоби, пташиний грип, африканська чума свиней негативно впливають розвиток на вказаних напрямів. Альтернативою потенціалу виробництва продукції, і особливо м’яса, може стати відродження вівчарства. Наукові розроби, що спрямовані на створення високопродуктивних м’ясних генотипів овець, що забезпечують отримання від однієї вівцематки не менше 100 кг живої маси баранини. Це протягом року формує достатню ефективність галузі. Окрім того глобальне потепління і пониження параметрів зволоження грунтів викликає необхідність використання у сівозмінах посухостійких рослин. Вівці живляться рослинами, що формують урожай на грунтах при недостатньому зволоженні. Які в своєму складі вміщують високий відсоток сухої речовини та целюлози і інших важко перетравних вуглеводів.  
Мета дослідження Фізіологічно обумовлені умови утримання овець не вимагають значних затрат по лінійних розмірах технологічних елементів  довжини кошар. Основне це забезпечення необхідної площі на одну голову та створення потрібного фронту годівлі. Роздача кормів для молодняку та дорослого поголів’я забезпечується на відкритих вигульних майданчиках.  Розміри яких відповідають загальній довжині приміщення і створюють можливість механізації виробництва. Методикою проведено розрахунки виробничих площ, при заміні технологічних елементів телятників у агроформуванні СВК ,,Петрівське’’ Полтавського району на утримання овець.
Матеріали і методи досліджень Визначено необхідність розрахунків відповідності довжини приміщення до уніфікованих розмірів. Здійснення за рахунок зміни поперечних проходів та інших елементів будівлі корисної площі утримання овець. Проведено розрахунок об’єму вентиляції та теплового балансу реконструйованого приміщення в зимовий період і чисельності поголів’я дорослих тварин на один кубічний метр. Розраховано довжину  годівниць для згодовування кормових сумішей.
Результати досліджень Досліджуваний телятник агроформування СВК ,,Петриківське’’ споруджено у відповідності до вимог проектно-кошторисної документації і проведено експертизу та відповідне затвердження. Воно відповідає вимогам до тваринницьких приміщень. Будівельно-архітектурний план, технологічні умови забезпечують, комфорт, утримання, експлуатації, санітарно-зоотехнічного і протипожежного стану, довговічності, індустріальності, доцільності, економічності, відповідності їх рівню науково-технічного прогресу. Будівля має товстостінні стіни викладені товщиною у дві стандартні цеглини, залізобетонне, суміщене, утеплене перекриття і покриття. Механізовану роздачу кормів, автоматизоване водопостачання і вентиляцію з природнім потоком руху повітря. Як відомо одна голова дорослої вівці за годину виділяє до 40 літрів вуглекислого газу і 268 кілокалорій тепла. При утриманні поголів’я у 200 тварин цей показник 8000 л 53600 ккал год. Допустимий рівень діоксину вуглецю 2,5 л/м3. Згідно довідникового матеріалу атмосферне повітря сільської місцевості містить 0,03% вказаного газу. Необхідний об’єм вентиляції становитиме 3636 м3/год. На одну тварину потрібний об’єм 18,18 м3. При висоті приміщення 3,0 м його площа повинна бути 1212 м2. Як відомо уніфікована внутрішня ширина приміщення 20,5 м, тоді необхідна довжина буде становити 59,12 м. При уніфікованій довжині 71,5 м можна розмістити ще 40 голів овець. На вигульному майданчику кормовий стіл має довжину, що відповідає розмірам будівлі. Безпосередньо в приміщенні демонтуються транспортери, що призначені для видаляють екскрементів телят не менше ніж два рази за добу. Вівці утримуються на глибокій підстилці з соломи озимої пшениці. Прибирання приміщення проводиться навісними бульдозерами.
Висновки і пропозиції Реконструкція телятника дозволяє утримувати до 240 голів дорослих овець при мінімальних затратах ресурсів на очищення приміщення і забезпечення мікроклімату. 
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